**上海市老年医学中心**

**患者外网接入及安全审计服务项目采购**

**询比文件**

**采 购 人：上海市老年医学中心**

**2025年 5月8 日**

1. **询比邀请函**

 上海市老年医学中心（以下称“采购人”）拟对下述项目进行比选采购，现邀请合格的投标单位（以下简称“供应商”）参加比选：

1. **项目名称：** 患者外网接入及安全审计服务
2. **供应商须知：**
3. 具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围，须提供加盖公章的三证合一的营业执照复印件。
4. 供应商须提供法定代表人授权书（原件）。
5. 供应商须提供被授权代表身份证（复印件加盖公章）。
6. 至少具有三年以上行业从业经验（以营业执照最初登记日期复印件或合同复印件为准）
7. 投标截止日前三年内，供应商未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，或被列入了“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”且已被决定机关移出。提供供应商的“基础信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图（加盖公章）。
8. **递交比选响应文件截止时间、地点及要求**
9. 时间：2025年5月14日 17：00前
10. 地点：上海市老年医学中心5号楼2楼信息中心
11. 要求: 本次招标不接受联合体投标

**逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受**。

1. **采购人地址和联系方式**

地址：上海市闵行区春申路2560号

邮编：201104 联系人： 张老师

上海市老年医学中心 信息中心

2025年5月8日

1. **比选须知**

**一、比选文件至少包括下列内容**

1、投标单位报价一览表（格式参见附件一）

2、投标单位基本情况介绍（格式参见附件二）

3、投标单位法定代表人授权书（格式参见附件三）

4、近三年行业内相关项目业绩一览表（格式参见附件四）

5、项目响应方案

6、其他相关文件

**二、供应商资质证明文件，应包括但不限于下列部分**

1、营业执照复印件（盖公司公章）

2、供应商必须提交的资料（见第一部分：供应商须知）

3、供应商认为需要提交的其他资质证书的复印件

**三、比选文件有效期：报价文件送达之日起六十天内有效。**

**四、比选文件的递交**

1、供应商应将报价文件**正本壹份，副本壹份**，统一密封于一个信封（包装）中。

2、信封（包装）应记载项目名称、投标单位名称、投标单位地址及联系电话，信封封套的骑缝处须加盖公章。

1. **采购需求**
2. 项目背景

上海市老年医学中心需要建立一套行之有效的公共无线上网审计系统，一方面是符合安全要求，对公共场所的WIFI进行监管，另一个方面则是通过 Portal 的推送，给用户带来WIFI使用的安全与方便。同时，通过统一管理平台，院方可以实时了解上网情况、人流数据分析、驻院时间以及其他数据统计，为日常的就医患者，提供数据分析与趋势判断。

二、项目需求

具体采购需求如下：

安全审计服务：在网络设计上，充分考虑医院的密集型人流以及网络的稳定性，保障系统高效稳定运行。

预算：90000元/年

本项目采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。若考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同；或在服务过程中服务质量不能满足招标人要求或厂家授权变更，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行协商解决。

三丶技术参数

### 1.安全审计服务技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **技术规格要求** |
| 1 | 部署方式 | 部署方式 | 能够支持网关，透明桥、旁路等多种部署方式 |
| 2 | 管理方式 | 登录方式 | 能通过web界面进行远程配置和管理 |
| 3 | 管理功能 | 资源监控 | 监控CPU,内存，磁盘占用率等信息 |
| 远程网管功能，并支持SYSLOG功能 |
| 能够记录系统的维护日志 |
| 统计信息 | 在线用户数列表，在线时长 |
| 页面管理 | 自定义公告页面 |
| 4 | 用户管理 | 认证信息 | 支持WEB认证、protal认证 |
| 支持短信验证 |
| 审计信息 | 能够记录用户的注册信息及使用我司免费网络的登录和 |
| 系统需要提供符合公共安全行业技术标准及法律法规的联网接口，以便与公安系统进行对接; |
| 各项日志保留时间90天以上 |
| 5 | 流量控制 | 用户流控 | 用户的上下行带宽控制 |
| 6 | 查询统计 | 数据统计报表 | 对上网流量情况进行统计，统计类型包括排名，趋势等， |
| 7 | 基础功能 | 外网环境 | 支持PPPOE拨号、DHCP、静态IP地址等多种外网出口设置 |
| NAT功能 | 设备支持NAT功能 |
| DHCP功能 | 设备支持DHCP Sever功能，能够为用户分配动态IP地址 |

四、知识产权归属

1. 中标商需承诺并保证提供的产品及系统，不会侵犯其他任何第三方权益，包括但不限于第三方的知识产权及其他权利，若违反前述规定或使我方受到第三方的起诉、仲裁或主管部门处罚，中标商应当自行处理上述事宜，且应当承担相应的违约责任，并赔偿采购人由此造成的相应损失。
2. 本项目实施中产生的数据资产归采购人独有，除因本项目需求并经采购人书面同意外，中标商无权复制、使用、披露、公开、转让和授权第三方使用。
3. 双方已有知识产权仍归各自所有。除本合同明确约定外，本合同一方未通过任何明示、默示或其他方式授予对方任何该方产品及其中知识产权的权利，亦不包含任何知识产权的转让。
4. 中标商接受采购人委托开发的软件系统的所有权、著作权、专利权等权利归采购人所有，并且仅采购人拥有后续的修改、升级、改版、重新开发、申请软件著作权、申请专利等权利。
5. 在本项目验收之前，中标商应向采购人提交相关必要的技术文档、代码、示例等交付物，并对采购人相关工作人员进行培训，保证采购人具有使用、修改和开发软件的能力。

五、项目售后服务要求

提供至少【一】年的维护服务，期满后如需继续提供支持，维护费用另行协议约定。

**附件一 报价一览表格式**

**报价一览表**

供应商全称（公章）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目：** | **投标总价（元）** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **合计金额大写： 小写：￥**  |
| 备注 | 1、项目费用包括项目实施所需的安装调试费、人工运输费、项目管理费、税费及其他费用。2、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。 |

全权代表签名： 日期：

**附件二 投标单位基本情况介绍**

投标单位名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 投标单位基本情况
2. 人员规模及构成
3. 其他

|  |
| --- |
| 投标单位名称（公章）： |
| 法定代表人或委托代理人（签名）： |
| 日期： |

**附件三**  **法定代表人授权书（格式）**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

 。

代理人无转委托权。

 投标单位名称： （盖单位公章）

 法定代表人： （签字或盖章）

 身份证号码：

 委托代理人： （签字或盖章）

 身份证号码：

 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处：

|  |
| --- |
|  在此粘贴身份证复印件 |

**附件四 近三年行业内相关项目业绩一览表**

投标单位名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 提供用户清单（必须加盖投标单位公章）
2. 合同复印件（必须加盖投标单位公章）
3. 相关人员资质证明（必须加盖投标单位公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 投标单位名称（公章）： |
| 法定代表人或委托代理人（签名）： |
| 日期： |